# Основы ИВЛ

## Часть третья

# 3.6 Pressure cycled ventilation.

Тайна имени:
Режим с переключением с вдоха на выдох при достижении порогового уровня давления.
Определение понятия:
При начале вдоха аппарат ИВЛ начинает повышать давление в дыхательных путях, а при достижении уровня давления, соответствующего Cycling pressure переключается на выдох.
Описание режима.
1. Паттерн ИВЛ PC-CSV Pressure controlled continuous spontaneous ventilation
2. Управляемый параметр для режима «Pressure cycled ventilation» единственный - это давление (Pressure controlled ventilation)
3. Фазовые переменные:
3.1. Триггер. В режиме «Pressure cycled ventilation» всегда используется только patient trigger, то есть пациент сам начинает вдох. Чаще всего это pressure-trigger.
3.2. Предельные параметры вдоха (Limit variable) . При управлении вдохом по давлению аппарат ИВЛ строго выдерживает предписанное давление в дыхательных путях, т.е. предел давления уже задан по факту применения данного способа управления вдохом. Другие пределы не устанавливаются
3.3. Переключение с вдоха на выдох (Cycle Variables) В режиме «Pressure cycled ventilation» переключение с вдоха на выдох выполняется по давлению
3.4.Выдох
Параметры выдоха определяются уровнем РЕЕР.
4. Условных переменных нет
5. Принцип управления - setpoint
Другие имена режима
«Пресс-циклическая вентиляция»
Отличие от режимов «CPAP» и «Spontaneous»: В этих режимах во время вдоха давление в дыхательных путях остается на уровне baseline pressure. При «Pressure cycled ventilation» во время вдоха аппарат ИВЛ поднимает давление в дыхательных путях до предписанного уровня и сразу переключается на выдох.
Отличие от режима «Pressure support ventilation»: В режиме «PSV» переключение с вдоха на выдох выполняется «по потоку» (flow cycling), поэтому при том же уровне давления на вдохе при «PSV» выше среднее давление вдоха, вдох длиннее, а на графике давления есть плато.
График давления

- ## О книге

  - Авторы: А.С. Горячев, И.А. Савин.

    Сайт Отделения реанимации

- ## Warning!

  - Будьте внимательны!

    На страницах нашей книги имена режимов ИВЛ всегда в кавычках, например: «IPPV», «PSV», «Assist control», «PCV», «PC», «CMV», «VCV», «VC», «IMV», «Pressure controlled ventilation».

    Все остальные понятия – без кавычек!

    PC или PCV и VC или VCV без кавычек, – это способы управления вдохом.

    CMV, IMV и CSV без кавычек, – это способы согласования вдохов.